**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS**

**ANEXO I – DA PROPOSTA**

**PAL Nº. 068/2019 – Pregão Presencial Nº. 21/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **CNPJ:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Endereço:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Telefone:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dados Bancários:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Nome do Representante Legal:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Identidade do Representante Legal:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Data:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Ação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, para equipar as Unidades Básicas de Saúde do Município de Pains - MG, conforme Portaria nº 4.040 de 18 de dezembro de 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Unid.** | | **Especificação** | **Valor Unit.** | **Valor T.** | **Marca** |
| **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** | | | | | | | |
|  | 01 | Unid | **AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO**  TIPO: CAPSULAR.  MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL | |  |  |  |
| **2** | 03 | Unid | **AR CONDICIONADO** CAPACIDADE: 12.000 BTUs  TIPO: SPLIT  FUNÇÃO: QUENTE E FRIO | |  |  |  |
| **3** | 05 | Unid | **ARMÁRIO**  DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04  MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg | |  |  |  |
| **4** | 01 | Unid | **BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO**  MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG  RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS | |  |  |  |
| **5** | 02 | Unid | **BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL**  MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL  CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200kg  MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO  PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG  DISPLAY INTEGRADO  TARA | |  |  |  |
| **6** | 10 | Unid | **BALDE/ LIXEIRA**  MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO/PINTADO  CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L | |  |  |  |
| **7** | 01 | Unid | **BIOMBO PLUMBÍFERO**  ESPESSURA: DE 02 MM  TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO | |  |  |  |
| **8** | 03 | Unid | **BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO**  MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL  TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | |  |  |  |
| **9** | 01 | Unid | **CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA** (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS: NO MÍNIMO 3  CABECEIRA: ARTICULADA  COMANDO DA CADEIRA: PEDAL  EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO  REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)  CUBA: PORCELANA/CERÂMICA  UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR  SERINGA TRÍPLICE  CANETA DE ROTAÇÃO  CONTRA ÂNGULO  PEÇA RETA  MICRO MOTOR. | |  |  |  |
| **10** | 20 | Unid | **CADEIRA**  MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO  ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO | |  |  |  |
| **11** | 01 | Unid | **CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS** CAPACIDADE/PORTA: DE 120 A 300 LITROS/2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS  MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304  TEMPERATURA: ENTRE +2ºC E +8ºC  CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI  CONTRA PORTA  SENSORES INTERNOS  DISCADOR DE EMERGÊNCIA  SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK)/SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS | |  |  |  |
| **12** | 03 | Unid | **CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA**  MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO  SACO DE VINIL: POSSUI  KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ  BALDE ESPREMEDOR | |  |  |  |
| **13** | 02 | Unid | **COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)**  que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com  processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte;  memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do  tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve  ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio  www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCIEXPRESS  2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado  no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória,  possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo  02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade  combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB,  800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede  10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte  compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na  vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem  possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os  componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | |  |  |  |
| **14** | 01 | Unid | **COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)**  que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook)  com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES  velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item;  interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | |  |  |  |
| **15** | 10 | Unid | **CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO**  CAPACIDADE/TIPO:  ATÉ 5L/ESTACIONÁRIO | |  |  |  |
| **16** | 01 | Unid | **ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA**  FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ  TELA LCD: POSSUI  MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO | |  |  |  |
| **17** | 01 | Unid | **FOCO REFLETOR** **AMBULATORIAL**  ILUMINAÇÃO: LED  - HASTE: FLEXÍVEL | |  |  |  |
| **18** | 02 | Unid | **FORNO DE MICROONDAS**  CAPACIDADE: mínimo 26 L A 30 L | |  |  |  |
| **19** | 01 | Unid | **GELADEIRA/ REFRIGERADOR**  CAPACIDADE = mínimo 260 A 299 L | |  |  |  |
| **20** | 01 | Unid | **LASER PARA FISIOTERAPIA**  CONSOLE  APLICADOR 650NM A 700NM  APLICADOR 830NM A 905NM  CANETA 650 A 700: POSSUI  CANETA 830 A 905: POSSUI  CLUSTER 650 A 905NM | |  |  |  |
| **21** | 03 | Unid | **MESA DE ESCRITÓRIO**  COMPOSIÇÃO= SIMPLES  GAVETAS= 02  MATERIAL DE CONFECÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR | |  |  |  |
| **22** | 03 | Unid | **OFTALMOSCÓPIO**  COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS até 19 LENTES  - ILUMINAÇÃO: HALÓGENA | |  |  |  |
| **23** | 02 | Unid | **OXÍMETRO DE PULSO**  TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR | |  |  |  |
| **24** | 03 | Unid | **POLTRONA HOSPITALAR**  MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO  ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN  CAPACIDADE: ATÉ 120 KG  RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL  DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO | |  |  |  |
| **25** | 02 | Unido | **SELADORA** TIPO/APLICAÇÃO:  MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO | |  |  |  |
| **26** | 01 | Unid | **SUPORTE DE SORO**  MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL  TIPO: PEDESTAL | |  |  |  |
| **27** | 01 | Unid | **ULTRASSOM ODONTOLÓGICO**  JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI  CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI | |  |  |  |
| **28** | 01 | Unid | **ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA** FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ  TELA LCD: POSSUI  MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO | |  |  |  |
| **29** | 10 | Unid | **ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO**  CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO COM FELCRO. | |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor Total:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Validade da Proposta (mínimo 60 dias):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Condições de Entrega:** | Conforme Edital |
| **Local de Entrega:** | Conforme Edital |
| **Assinatura:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |