**ERRATA DE PUBLICAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2021**

**Objeto:** Aquisição de 02 (dois) veículos tipo Van 0 km - 16 lugares, destinadas, exclusivamente, ao transporte de alunos da Rede Municipal de Educação do Município de Pains/MG, conforme especificações e quantitativos, constantes no Memorando deste Processo.

A especificação de largura do veículo foi digitada erroneamente no Anexo I do Edital.

**Onde se lê:**

“Veículo 0 km, tipo Van 16 lugares, ano modelo 2021/2022, combustível diesel, tanque de combustível no mínimo 70 litros, teto alto com capacidade mínima para 16 lugares (15 passageiros + motorista), potência mínima 160cv, tração 4x2 - tração traseira - direção hidráulica, câmbio manual, bancos reclináveis, ar condicionado, airbag (motorista e acompanhante), vidro elétrico, na cor branca com adesivação caracterizadora (faixas reflexivas). O veículo deve conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) estando em conformidade com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Com duas portas dianteiras, uma porta lateral deslizante, e porta traseira com abertura de 270°. Dimensões mínimas do veículo - comprimento: 5.900mm, largura: 2.492mm, altura: 2.800mm e distância entre-eixos: 3.600mm. Garantia de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem do veículo.”

**Leia-se:**

“Veículo 0 km, tipo Van 16 lugares, ano modelo 2021/2022, combustível diesel, tanque de combustível no mínimo 70 litros, teto alto com capacidade mínima para 16 lugares (15 passageiros + motorista), potência mínima 160cv, tração 4x2 - tração traseira - direção hidráulica, câmbio manual, bancos reclináveis, ar condicionado, airbag (motorista e acompanhante), vidro elétrico, na cor branca com adesivação caracterizadora (faixas reflexivas). O veículo deve conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) estando em conformidade com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Com duas portas dianteiras, uma porta lateral deslizante, e porta traseira com abertura de 270°. Dimensões mínimas do veículo - comprimento: 5.900mm, **largura: 2.345mm (considerando os espelhos retrovisores) - sem os espelhos as medidas seriam 2.020mm**, altura: 2.800mm e distância entre-eixos: 3.600mm. Garantia de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem do veículo.”

Publique-se.

Pains MG, 21 de Outubro de 2021.

**Karina Paula Rodrigues Silva**

Pregoeira Municipal