|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS**  **ANEXO I – DA PROPOSTA**  **PAL Nº. 140/2020 – Pregão Presencial Nº. 31/2020**  **Registro de Preços Nº. 08/2020**  Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dados Bancários: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome do Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Identidade do Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Registro de preços de material elétrico para uso e manutenção dos diversos setores do Município de Pains – MG. | | | | | | | |
| **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Especificação** | **Valor Unit.** | **Valor T.** | **Marca** |
| **Material Eletrico** | | | | | | | |
| **1** | 30 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx10cm, com 100 unidades |  |  |  |
| **2** | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx20cm, com 100 unidades |  |  |  |
| **3** | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 3,6mmx15cm com 100 unidades |  |  |  |
| **4** | 20 | Unid | Adaptador Bocal Redução Soquete De E40 Para E27 |  |  |  |
| **5** | 50 | Unid | Balizador 10,5x100cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
| **6** | 50 | Unid | Balizador 10,5x75cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
| **7** | 80 | Unid | Benjamin, 3 saídas, 20A, 2P + T |  |  |  |
| **8** | 25 | metros | Cabo de alumínio biplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
| **9** | 20 | metros | Cabo de alumínio quadruplex com neutro nu, seção 35mm² |  |  |  |
| **10** | 20 | metros | Cabo de alumínio triplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
| **11** | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **12** | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 10mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **13** | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 16mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **14** | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 25mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **15** | 2500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **16** | 1500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **17** | 1000 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 6mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **18** | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 50mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **19** | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 70mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **20** | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 95mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| **21** | 200 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 2x2,5mm² |  |  |  |
| **22** | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x10,0mm² |  |  |  |
| **23** | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x16,0mm² |  |  |  |
| **24** | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x25,0mm² |  |  |  |
| **25** | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x70,0mm² |  |  |  |
| **26** | 1000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x1,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
| **27** | 2000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x2,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
| **28** | 2000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x4mm² (cores variadas) |  |  |  |
| **29** | 1000 | metros | Cabo Flexível NAX 6mm 1KV |  |  |  |
| **30** | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 10mm 1KV |  |  |  |
| **31** | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 16mm 1KV |  |  |  |
| **32** | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 2x4 Furos ø1/2" 3/4" |  |  |  |
| **33** | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 4x4 Furos ø1/2" 3/4" |  |  |  |
| **34** | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 2x4 |  |  |  |
| **35** | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 4x4 |  |  |  |
| **36** | 50 | Unid | Caixa de luz FMD de ferro esmaltado |  |  |  |
| **37** | 50 | Unid | Caixa de luz FMS de ferro esmaltado |  |  |  |
| **38** | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM01, padrão CEMIG |  |  |  |
| **39** | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM02, padrão CEMIG |  |  |  |
| **40** | 3 | Unid | Caixa tampa Cega 15x15 Metal |  |  |  |
| **41** | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 28x28x40cm |  |  |  |
| **42** | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 52x44x70cm |  |  |  |
| **43** | 20 | Unid | Caixa sistema X Sobrepor tomada 10 A |  |  |  |
| **44** | 50 | Unid | Canaleta PVC auto-adesiva - 3,0 m |  |  |  |
| **45** | 20 | Unid | Cabeçote galvanizado 1.1/4'' |  |  |  |
| **46** | 35 | Unid | Chave para motor 30 A |  |  |  |
| **47** | 10 | Unid | Chuveiro 127V – 5500W, Fame, 03 temperaturas, com mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
| **48** | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 70 |  |  |  |
| **49** | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 95 |  |  |  |
| **50** | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 150-10 |  |  |  |
| **51** | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 120-35 |  |  |  |
| **52** | 50 | metros | Condulete 3/4" 4x2 sem Rosca - Alumínio |  |  |  |
| **53** | 50 | metros | Condulete 1" 4x2 sem Rosca - Alumínio |  |  |  |
| **54** | 5 | Unid | Conjunto 2 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) na cor branca |  |  |  |
| **55** | 30 | Unid | Conjunto 2 Tomadas 2p + T 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
| **56** | 20 | Unid | Conjunto 3 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
| **57** | 30 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 127V, 1000W |  |  |  |
| **58** | 30 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 220V. 1200W |  |  |  |
| **59** | 100 |  | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 150W, interno |  |  |  |
| **60** | 100 | Unid | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 400W, interno |  |  |  |
| **61** | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| **62** | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| **63** | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| **64** | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 20 A, para caixa 4x2, (placa e espelho).Na cor branca |  |  |  |
| **65** | 20 | Unid | Conjunto de Tomada Informática para cabo RJ-45 Branco |  |  |  |
| **66** | 20 | Unid | Controle de Parede Universal Ventilador Teto/Parede 127V |  |  |  |
| **67** | 50 | Unid | Conector Parafuso 6mm - Cobre |  |  |  |
| **68** | 50 | Unid | Conector Parafuso 10mm - Cobre |  |  |  |
| **69** | 50 | Unid | Conector Parafuso 16mm - Cobre |  |  |  |
| **70** | 50 | Unid | Conector Parafuso 25mm - Cobre |  |  |  |
| **71** | 50 | Unid | Conector Parafuso 50mm - Cobre |  |  |  |
| **72** | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 6mm |  |  |  |
| **73** | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 10mm |  |  |  |
| **74** | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 1,5 - 10 mm2 |  |  |  |
| **75** | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 4 - 35 mm2 |  |  |  |
| **76** | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 25 - 150 mm2 |  |  |  |
| **77** | 50 | Unid | Conector de Pressão 16mm - Cobre |  |  |  |
| **78** | 50 | Unid | Conector de Pressão 25mm - Cobre |  |  |  |
| **79** | 50 | Unid | Conector de Pressão 35mm - Cobre |  |  |  |
| **80** | 50 | Unid | Conector de Pressão 50mm - Cobre |  |  |  |
| **81** | 20 | Unid | Curva de eletrocalha 90° perfurada 50mmx100mm |  |  |  |
| **82** | 40 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (60 A a 90 A) |  |  |  |
| **83** | 10 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (10 A a 60 A) |  |  |  |
| **84** | 10 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (150A) |  |  |  |
| **85** | 20 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (60 A a 100 A) |  |  |  |
| **86** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (10 A a 35 A) |  |  |  |
| **87** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (40 A a 50 A) |  |  |  |
| **88** | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (60 A a 90 A) |  |  |  |
| **89** | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (10 A a 60 A) |  |  |  |
| **90** | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (10 A a 50 A) |  |  |  |
| **91** | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (150A) |  |  |  |
| **92** | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (60 A a 100 A) |  |  |  |
| **93** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (10 A a 35 A) |  |  |  |
| **94** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (40 A a 50 A) |  |  |  |
| **95** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 25 A |  |  |  |
| **96** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 40 A |  |  |  |
| **97** | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 63 A |  |  |  |
| **98** | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1 1/2'' |  |  |  |
| **99** | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1'' |  |  |  |
| **100** | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 2'' |  |  |  |
| **101** | 15 | Unid | Eletrocalha 50mmx100mmx3m perfurada |  |  |  |
| **102** | 15 | Unid | Eletrocalha em Curva 90° Vertical Externa 100x50 |  |  |  |
| **103** | 15 | Unid | Eletrocalha Curva 90° Horizontal 100x50 Perfil |  |  |  |
| **104** | 15 | Unid | Eletroduto rígido em aço zincado, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
| **105** | 20 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
| **106** | 15 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 1'' |  |  |  |
| **107** | 500 | Unid | Fita de LED, com fonte, 5 metros (cores variadas) |  |  |  |
| **108** | 100 | Unid | Fita isolante, 10 metros, anti-chama |  |  |  |
| **109** | 100 | Unid | Fita isolante, 20 metros, anti-chama |  |  |  |
| **110** | 10 | Unid | Grampo para haste de aterramento de cobre |  |  |  |
| **111** | 10 | Unid | Haste cantoneira galvanizada para aterramento, 2,4 metros |  |  |  |
| **112** | 10 | Unid | Interruptor Intermediário, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| **113** | 10 | Unid | Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| **114** | 10 | Unid | Interruptor Simples 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| **115** | 10 | Unid | Junção para eletrocalha "T" horizontal 50mmx100mm |  |  |  |
| **116** | 200 | Unid | Junção perfurada em "U" interna 50mmx100mm |  |  |  |
| **117** | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 20W |  |  |  |
| **118** | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 15W |  |  |  |
| **119** | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 9W |  |  |  |
| **120** | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 40W |  |  |  |
| **121** | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 36W |  |  |  |
| **122** | 15 | Unid | Lâmpada Alta Potência Led 80w |  |  |  |
| **123** | 80 | Unid | Lampada Led Tubular Ho 36w 240cm T8 Branco Frio |  |  |  |
| **124** | 500 | Unid | Lâmpada LED tubular 18W Bivolt, 120cm |  |  |  |
| **125** | 150 | Unid | Lâmpada LED tubular 9W Bivolt, 60cm |  |  |  |
| **126** | 150 | Unid | Lâmpada mista de 160W, 220V, ovoide |  |  |  |
| **127** | 150 | Unid | Lâmpada mista de 250W, 220V, ovoide |  |  |  |
| **128** | 200 | Unid | Lâmpada mista de 400W, 220V, ovoide |  |  |  |
| **129** | 30 | Unid | Lâmpada vapor metálico 400W, 220V, encaixe E40, cores variadas |  |  |  |
| **130** | 20 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
| **131** | 10 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 60cm |  |  |  |
| **132** | 30 | Unid | Luminária chanfrada para 4 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
| **133** | 30 | Unid | Luminária industrial em alumínio anodizado para lâmpada mista até 500W com ecaixe E40 |  |  |  |
| **134** | 8 | Rolo | Mangueira de LED, com fonte, 100 metros (cores variadas) |  |  |  |
| **135** | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1'' |  |  |  |
| **136** | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1/2'' |  |  |  |
| **137** | 10 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 2'' |  |  |  |
| **138** | 20 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 3/4'' |  |  |  |
| **139** | 6 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
| **140** | 10 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, monifasica |  |  |  |
| **141** | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
| **142** | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
| **143** | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
| **144** | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, monofasica |  |  |  |
| **145** | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
| **146** | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
| **147** | 10 | Unid | Placa 4x2" com furo 6mm para antena |  |  |  |
| **148** | 10 | Unid | Placa cega para caixa 4x2 - Plástico. |  |  |  |
| **149** | 10 | Unid | Placa cega para caixa 4x4 - Plástico. |  |  |  |
| **150** | 10 | Unid | Plafon de metal com diâmetro de 18 cm, para globo. |  |  |  |
| **151** | 10 | Unid | Plafon de plástico com diâmetro de 14 cm com soquete em louça E- 27 |  |  |  |
| **152** | 10 | Unid | Plugue fêmea 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
| **153** | 10 | Unid | Plugue macho 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
| **154** | 10 | Unid | Peças Fixa Fio Branco P/ Cabo Coaxial Rede Miguelão 5mm 100 unid |  |  |  |
| **155** | 100 | Unid | Plugue macho 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
| **156** | 100 | Unid | Plugue Femea 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
| **157** | 100 | Unid | Plugue macho 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
| **158** | 100 | Unid | Plugue femea 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
| **159** | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **160** | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plasticol para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **161** | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **162** | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **163** | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **164** | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **165** | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **166** | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| **167** | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
| **168** | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plastico metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
| **169** | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir em metal 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
| **170** | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
| **171** | 20 | Unid | Refletor em Alumínio Bocal E-27 |  |  |  |
| **172** | 50 | Unid | Refletor LED, 100W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| **173** | 50 | Unid | Refletor LED, 150W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| **174** | 50 | Unid | Refletor LED, 50W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| **175** | 50 | Unid | Refletor LED, 30W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| **176** | 50 | Unid | Refletor LED, 20W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| **177** | 50 | Unid | Refletor para lâmpada mista/vapor metálico, até 400W, encaixe E40 |  |  |  |
| **178** | 60 | Unid | Refletor com suporte Vapor Metalico/sodio 250-400w E-40 Tubular IPP 66 (com suporte para reator e ignitor e capactor interno) na cor preta, silar a marca starlux |  |  |  |
| **179** | 20 | Unid | Resisência 127 v 4800 w (similar a marca fame) |  |  |  |
| **180** | 20 | Unid | Resistência 4600 w similara a marca Lorenzetti |  |  |  |
| **181** | 20 | Unid | Resistência 5500W |  |  |  |
| **182** | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 27 |  |  |  |
| **183** | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 40 |  |  |  |
| **184** | 50 | Unid | Soquete para lâmpada tubular G13 |  |  |  |
| **185** | 20 | Unid | Soquete sem chave E- 27 |  |  |  |
| **186** | 20 | Unid | Suporte para disjuntor DIN |  |  |  |
| **187** | 5 | Unid | Timer Digital Temporizador para Fixação em Trilho 220 v Tensão: 220v |  |  |  |
| **188** | 20 | Unid | Tomada Dupla 10a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
| **189** | 20 | Unid | Tomada Dupla 20a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
| **190** | 20 | Unid | Interruptor Sistema X Com Caixa Externa |  |  |  |
| **191** | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 10A Com Caixa Externa |  |  |  |
| **192** | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 20A Com Caixa Externa |  |  |  |
| **193** | 10 | Unid | Fita Autofusão 19 mm x 10 m |  |  |  |
| **194** | 15 | Unid | Haste de aterramento cantoneira 2,4m |  |  |  |
| **195** | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 10 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |
| **196** | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 5 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |
| **197** | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 2 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |